Kit de sécurité contre les évaporations des phases mobiles et des déchets des HPLC (compatible avec toutes les marques). Ce kit est composé de filtres, valves anti-retour, tuyaux, flacons, bouchons et divers connecteurs, afin que le travail de l'opérateur soit totalement sécurisé en éliminant tout risque de dégagement de résidus chimiques provenant de votre équipement HPLC.

Gestion des déchets

S.C.A.T. propose une large gamme d'outils et d'accessoires (bidons, entonnoirs, bacs de rétention, etc...), afin d'optimiser la gestion de vos déchets liquides dans les laboratoires, zones de production ou zones de stockage.